Электроподогреватель "ТеплоМакс" для воды в надувном (каркасном) бассейне

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.  ПАСПОРТ.
Назначение: Подогрев воды в надувных/каркасных/полипропиленовых бассейнах из ПВХ без надувного дна
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1 Уложите подогреватель на ровную твердую сухую поверхность. При этом нижней стороной должна быть та, на которой присутствует соответствующая наклейка. Это ВАЖНО!
2 Установите сверху бассейн. Подогреватель при этом должен быть ПОЛНОСТЬЮ скрыт под бассейном, выглядывает только сетевой провод.
3 Наполните бассейн водой.
4 Включите сетевой шнур в розетку. Розетку рекомендуется размещать на возвышении относительно земли. Через сутки температура воды поднимется на 10-15 градусов в зависимости от объема воды. Возможна круглосуточная эксплуатация подогревателя.
5 Отключите шнур из розетки.
6 Наслаждайтесь купанием. На подогреватель можно наступать ногами.
Хранение осуществляется в виде рулона. Не скручивайте рулон чрезмерно туго.
В целях проверки работоспособности изделия перед началом эксплуатации допускается кратковременное включение в сеть (не более 10 секунд)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАССЕЙНОМ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ В СЕТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЕ!
Погружать подогреватель в воду! Допустимо протирать влажной тряпкой.
Использовать подогреватель для бассейнов с надувным ДНОМ!
Включать подогреватель в сеть, если он не установлен под бассейном, наполненным водой более чем на 10 секунд.
Включать нагреватель в сеть, если он выглядывает из-под бассейна (из под бассейна должен выходить только сетевой провод).
Использовать подогреватель при нарушении его целостности.
Использовать лицевой стороной вниз.
Нельзя использовать электроподогреватель в качестве грелки! Запрещается обогревать им спящих, больных или беспомощных людей, тем более маленьких детей! Используйте для этого специальные приборы.
Не допускайте образования складок и изломов на поверхности. 
Оставлять работающий электроподогреватель без присмотра
Использовать подогреватель не по назначению.

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
Электроподогреватель – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.
Упаковка — 1 шт.  Состав:  Ткань ПВХ, Нить углеродная, ПЭТ-пленка
Технические характеристики:

	Модель
	ТеплоМакс 100
	ТеплоМакс 150
	ТеплоМакс 200

	Максимальный объем воды в бассейне для увеличения температуры на 10 С за 24 часа, литров
	2000
	4000
	6000

	Рабочее напряжение, В
	220

	Частота, Гц 
	50

	Потребляемая мощность, кВт/час
	0,65
	0,99
	1,3

	Длина, см.
	100
	150
	200

	Вес без упаковки, кг.
	1
	1,3
	1,6

	Ширина, см.
	53

	Температура при кратковременном включении в сеть без установки под бассейн (не более 10 сек), С
	70

	Рабочая температура при установке под бассейном с водой, С
	30-40

	Длина сетевого шнура
	

	Степень защиты
	IP51

	Длина сетевого шнура, м.
	2,2

	Режим работы (под присмотром)
	продолжительный, без ограничений


Для поддержания температуры воды в бассейне рекомендуется накрывать его полиэтиленовой пленкой либо специальным покрывалом.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения требований настоящей инструкции. Гарантия не действует:
- если причиной возникновения дефекта явилось применение изделия не по назначению;
- если не были соблюдены указания инструкции по эксплуатации или имело место вмешательство покупателя в конструкцию прибора.
Cрок службы 5 лет. Все претензии принимаются и удовлетворяются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». Ремонт изделия производится на базе изготовителя.
Электроподогреватель «ТеплоМакс» изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ Р 15150; ТУ 27.51.24-004-75669324-2017 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления ________________
Изготовитель:  ООО «Катрина», 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, корп. 2Б тел. +7(4862) 54-30-30, e-mail: mutorel@mail.ru
www.teplomaxx.com
Дата продажи _________________                                                                               Продавец _____________________(подпись)
Мы благодарны Вам за покупку и уверены, что «ТеплоМакс» будет долго служить на благо Вашей семьи
